

***ООО «СИБИНВЕСТ»***

ИНН 2225132049 / КПП 222201001

ОГРН 1122225010600

БИК 045004719

***телефон диспетчера***

***8 (3852) 22-69-69***

***567-180***

Адрес: **656922,Алтайский край, г. Барнаул,**

**пр-т Энергетиков, 35г**

Прайс на услуги по аренде спецтехники от 01.07.2020 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Фото** | **Наименование техники** | **Цена, руб. без НДС**  **(руб/час)** |
| Самосвал ISUZU ELF (гп 3т) | **Самосвал ISUZU ELF,3т**   Предназначен для транспортировки различных материалов к месту строительства, в короткое время перевозить необходимые грузы даже в труднопроходимые места (размытые или грунтовые дороги, песок, щебень). | **900** |
|  | **Самогруз «Сам гружу, сам везу»**  Предназначен для перевозки любого вида груза | **1300** |
| КАМАЗ, МАЗ (Самосвал) | **Самосвал КАМАЗ, МАЗ, 10т.**   Перевозит песок, необходимый при строительстве; доставляет щебень при проведении ремонта дорог; осуществляет перевозку зерна с поля на элеватор; транспортирует удобрения, корма; сыпучие и навальные грузы, которые не повреждаются при высыпании. | **1200** |
|  | **Самосвал КАМАЗ 365115, 15т.**  Применяется для перевозки различного типа грузов (навалочных, сыпучих и других); использование в строительной сфере для доставки строительных смесей и материалов; перевозка полезных ископаемых в пункты переработки;  использования в сфере ЖКХ для транспортировки и уборки мусора и снега | **1600** |
| Самосвал SCANIA (25 тонн) | **Самосвал SCANIA ,25 т.**  Незаменимым в том случае, когда нужно будет провести сыпучие строительные материалы на объект. Это может быть грунт, песок, камень и даже строительный мусор. | **2000** |
| C:\Users\Admin\Desktop\1001247533.jpg | **Автогудронатор ЭРМЗ на шасси ЗИЛ 433362 – 4,5 м3 (0,3 куб.дм/кв.м.)**  Предназначен для транспортировки и нанесения горячего битума на дорожное покрытие, а также для использования в других отраслях народного хозяйства, для перевозки мазута, сырых торфяных и каменно-угольных дегтей, смазочных материалов. | **2500**  **(мин. 4ч)** |
| http://st2.stpulscen.ru/images/product/110/800/055_big.jpg | **Поливомоечная машина – 6м3**  Предназначены они для доставки воды, полива зеленых насаждений и дорожного покрытия в жаркое время года, подметания и уборки снега, а также смачивания материалов при проведении дорожных работ. | **2500** |
| Виброкаток-0,7 тонны | **Виброкаток (0,7 тонны)**  Основная задача вибрационных катков - уплотнить землю таким образом, чтобы по максимуму исключить количество влаги в ней. | **1000** |
| Вибрационный каток KAWASAKI 4т | **Вибрационный каток KAWASAKI (4тонны)**   Используется для эффективного послойного трамбования грунта при возведении дамб, плотин, земляных полотен автодорог и других сооружений. | **2000** |
| Вибрационный каток HAMM 3520 НТ (20 тонн) | **Вибрационный каток HAMM 3520 НТ (20 тонн)**  HAMM 3520 HT – грунтовый дорожный каток с гладким вибрационным бандажом шириной 2220 мм.Вибрационный дорожный каток обеспечивает плотное прилегание асфальта не оставляя воздушных пузырей. Идеально подходит для работ по укатке грунта. | **3000** |
| C:\Users\Admin\Desktop\du-99.jpg | **Вибрационный каток комбинированный ДУ-99 (11тонн) от 4-8 часов**  Вибрационный комбинированный каток ДУ-99 предназначен для уплотнения оснований из различных дорожно-строительных материалов и дорожных покрытий из битумно-минеральных смесей. | **2500** |
| ДТ-75 Бульдозер | **ДТ-75МЛ трактор (7 тонн)**   Предназначен для очистки больших территорий от мусора, закапывание больших ям, строительство больших парков, спортивных и детских площадок и многое другое. | **2000** |
| Т-170 Бульдозер | **Т-170 Бульдозер (16 тонн)**  Осуществлять разработку отвердевших глиняных пластов, грунтов с каменными и щебневыми элементами, песчаного известняка. Техника идеально подходит для рытья траншейных каналов, котлованных ям и планировки земельного участка. | **2500** |
| http://www.gruzoviki.com/upload/catalogue-truck-photoes/hitachi-zx170w-3.jpg | **Экскаватор HITACHI ZX170W-3 – ковш 0,6 м3,глубина 5,3-5,7**  Экскаватор идеальное решение для земельных работ в любых условиях.  Модель обладает высокими рабочими характеристиками, глубиной копания до 4,960 метров и объёмом ковша до 0,82 кубических метра | **2500** |
| Экскаватор EK-14-30 (ковш 0,8 м3) | **Экскаватор EK-14-30 - ковш 0,8 м3**  Предназначен для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I-IV категории, погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов, а так же для других работ в промышленном, городском, сельском, транспортном и мелиоративном строительстве. | **2000** |
| http://doosancenter.ru/sites/default/files/styles/large_640x480/public/models/solar226.jpg?itok=MMYgQ6R1 | **Экскаватор** **DOOSAN SOLAR 210W-V – ковш 1,18 м3, глубина 6, 56**  DOOSAN SOLAR 210W-V под силу вырыть котлован для закладки фундаментов многоэтажного дома, работать на крупной стройке или в карьере и т.д. Масса 20т. с монострелой | **2500** |
| Экскаватор гусеничный Komatsu PC 220 | **Экскаватор гусеничный Komatsu PC 220 -8МО – ковш 1м3**  Предназначен для работ на небольшой площади: для замкнутых пространств и ограниченных строительных площадок. Он полезен для рытья глубоких фундаментов, выемки пород из карьера. | **3000** |
| Экскаватор погрузчик Cat | **Экскаватор погрузчик Cat – ковш 1,15 м3**  Служит для рытья траншей, каналов, котлованов и водоемов; для расчистки территорий; при сооружении дамб; для разработки выемок; при разработке полезных ископаемых; при создании насыпей. | **1700** |
| Погрузчик L 43 (Поляк) - 4м3 | **Погрузчик L 34 (Поляк) – ковш 4м3**  Используются для загрузки различных материалов в грузовики, для прокладки труб, очистки земли и раскопок. | **2500** |
| Д3-180А автогрейдер | **ДЗ-180А автогрейдер (14 тонн)**  Предназначен для ремонта или строительства дорог, аэродромов, различных площадок. | **3000** |
| Длинномер (Борт 12, гп 20 т) | **Длинномер (Борт 12, гп 20 т)**  Предназначен перевозить нестандартные грузы, пиломатериалов или «кругляка», газосиликатных блоков ещё на этапе их заводской погрузки, сборный железобетон, в частности плиты перекрытия. | **2000** |
| Трал 11,5-2,8-0,9 м | **Трал 11,5-2,8-0,9 м**  Применяется для оперативной перевозки любого крупногабаритного груза или груза нестандартных размеров, в том числе и спецтехники, которую нужно перевезти с одного участка на другой. | **3000** |
| Дробильная установка Atlas Corpo PC3 | **Дробильная установка Atlas Copco PC3**  Роторная дробилка PC 3 отличается прочной конструкцией и высокой производительностью. Дробилка PC 3 работает с входящим материалом крупного размера и может применяться как первичное устройство. Геометрия блока PC 3 обеспечивает превосходное позиционирование ротора/отражающей плиты и, соответственно, первоклассный конечный продукт. Дробилки могут быть оснащены навесным грохотом, устанавливаемым на главном конвейере, а также рециркуляционным конвейером. | **договор.** |
| Грохот Atlas Corpo 3715 | **Грохот Atlas Copco 3715**  Служит для просеивания сыпучих материалов: щебня, угля, песка, гравия, цемента, асфальтобетонных смесей, отходов строительства, обработки деревьев. | **договор.** |
| Гидроножницы на базе эксаватора | **Гидроножницы на базе экскаватора**   Предназначено для разрушения железобетона, бетона и кирпичной кладки, а со специальными челюстями для резки металла и металлопроката. | **договор.** |
| Гидромолот на базе экскаватора ТВЭКС | **Гидромолот на базе экскаватора ТВЭКС**   Эффективно разбивает конструкции из железобетона и бетона, скальные породы, мерзлый грунт и асфальтовые покрытия. | **2500** |
|  | **Гидромолот на базе экскаватора Komatsu PC 220**  Эффективно разбивает конструкции из железобетона и бетона, скальные породы, мерзлый грунт и асфальтовые покрытия. | **3000** |
| C:\Users\Admin\Desktop\715_big.jpg | **Гидромолот на базе экскаватора САТ 434Е**  Эффективно разбивает конструкции из железобетона и бетона, скальные породы, мерзлый грунт и асфальтовые покрытия. | **2500** |
| Гидротромбовка на базе экскаватора | **Гидротромбовка на базе экскаватора, от 4-8 часов**  Оборудование для трамбования грунтов в стесненных условиях за счет вибрации рабочего органа, приводимого в действие гидромолотом. | **2500** |
|  | **Асфальтоукладчик BOMAG BF 600 С**  Укладка асфальтобетонных слоев. Большие асфальтоукладчики типа BF 600 C имеют эксплуатационную массу до 18 тонн и очень удачное конструкторское исполнение. Они особенно эффективны при строительстве и ремонте городских улиц, парковочных площадок и автомагистралей. Тип уплотнения – вибрация+трамбовка. | **договор.** |